## 第二节 避灾路线

施工人员必须牢记避灾路线，若工作面发生火、瓦斯、煤尘爆炸及水灾等灾害时，应按如下路线及时进行撤离：

3302轨道顺槽掘进工作面→3302轨道顺槽→330西翼采区轨道大巷→330轨道大巷→副井底环形车场→副井→地面。

附图18：3302轨道顺槽避灾路线示意图。