**一、地面位置及标高**

3302轨道顺槽开门口相对地面位置位于许厂煤矿自备电厂北院墙以北364m的农田里，杨家河南北穿过巷道，巷道布置方向与杨家河呈70°夹角，停头位置位于杨家河河堤以西837m处的农田里，施工区域相对地面位置均为农田及田间小路。巷道掘进范围内地面标高在+39.8～+42.9m之间。

**二、井下位置及标高**

3302轨道顺槽开门口位置位于330西翼采区轨道大巷内353导线点以北31m处巷道的西帮，按方位角311°布置，巷道停头位置西距F5断层为5m。巷道底板标高在-317.32～-241.0m之间。

**三、四邻采掘情况**

巷道施工区域除已施工的330西翼采区轨道大巷外，其余区域均未采掘。