**一、巷道名称**

掘进巷道名称为3302轨道顺槽。

**二、巷道用途**

3302轨道顺槽是3302回采工作面两条主要巷道之一，掘进目的是形成3302回采工作面开采生产系统，同时满足通风、行人、辅助运输、管路敷设的需要。

**三、巷道设计长度及服务年限**

3302轨道顺槽设计总长度为1225m（平距）。

巷道服务年限：3年。

**四、预计开、竣工时间**

根据采区接续安排，经矿研究决定，本掘进巷道自2009年5月份开工，预计于2009

年12月份竣工。